АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)
	Наименование объекта

	Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Образ»

	Фактический адрес 
	140033,Московская область, г.о. Люберцы, п. Малаховка,Быковское шоссе, д. 7А.

	телефон
	Е-mail: m.obraz@mail.ru

	Ведомственная принадлежность 
	Управление  образованием    администрации    городского округа Люберцы

	Вид деятельности
	образование

	Форма собственности объекта
	муниципальная

	Объем предоставляемых услуг
	220 человек

	
	

	Размещение объекта

 
	отдельно стоящее здание

	
	2 этажа, на которых оказываются услуги детям

	Количество и назначение входов
	1 главный вход

	Год постройки
	1973

	Год последней реконструкции
	


Описание маршрута следования к объекту:
	Расстояние до объекта от остановки  транспорта, м 
	470 м
	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки
	Автобусы: 424, 441, 441 (Аэропорт), 463, 478.
Маршрутки: 32к,38, 38л, 52к, 525к

«Поликлиника»

	Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки 
	есть

	Наземные тактильные указатели перед переходами 
	нет
	Регулируемые переходы
	есть

	Наземные тактильные указатели препятствиями
	нет
	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией
	нет

	Внеуличные переходы (надземные  мосты и подземные туннели)
	нет
	Нерегулируемые переходы
	нет

	Внеуличные переходы (надземные  мосты и подземные туннели)

Перепады высоты на пути движения 
	нет

нет
	Внеуличные переходы с пандусом
	нет

	
	
	Внеуличные переходы с подъемником
	нет

	Лестницы  на пути движения 
	нет
	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%
	нет

	Поручни на имеющихся лестницах
	нет
	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)
	нет

	Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)
	 нет
	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см
	нет

	Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)
	нет
	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более  4 см
	нет

	Поручни на имеющихся пандусах

	нет
	
	


	Наименование элементов объекта
	Фактическая 

величина, 

наличие
	Рекомендации по адаптации
	Примечание
	Условия при полной доступности
	Условия при частичной доступности
	Кате-гории инва-лидов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)

	Вход на территорию (при наличии ограждения)

	- ширина прохода, калитки 
	Имеется калитка
1,03 м
	
	
	0,9 м 

и более
	Не менее 

0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта
	К, О

	- *информация об объекте 
	отсутствует
	
	
	Имеется
	Допустимо отсутствие
	К, О, 

С, Г

	Автостоянка посетителей (при наличии) нет

	*Расстояние до входа в здание
	
	
	
	50 м 

и менее
	Не более

 250 м
	К, О

	Количество машино-мест для инвалидов
	
	
	
	5% и более
	Допустимо отсутствие
	К, О

	Габариты машино-места для инвалидов (ширина)
	
	
	
	3,5м

 и более
	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует
	К

	Габариты машино-места для инвалидов (глубина)
	
	
	
	5,0 м 

и более
	
	К

	Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)

	- ширина тротуара (пути движения)
	1,85 м
	
	
	1,5 м и более, допустимы сужения 
до 0,9 м
	Не менее 1,2м, 

допустимы сужения до 0,9 м
	К

	-*указатели направления движения
	отсутствуют
	
	
	Имеются
	Допустимо отсутствие


	К, Г

	- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара
	отсутствует
	
	
	Имеется
	Допустимо отсутствие


	С

	- *места отдыха 
	Имеются скамейки
	
	
	Имеются
	
	К, О

	Открытая лестница (лестница на рельефе территории): отсутствует
	
	
	

	- высота подъема справочно
	
	
	
	
	

	- *поручни высота 
Не требуются при высоте входной площадки

  не более  0,45 м
	
	
	
	Как минимум с одной стороны на высоте

0,8-1,1 м. 

	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м
	О, С

	-  тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) 
	
	
	
	За 0,6 м до марша
	Допустимо отсутствие, несоответствие
	С

	-контрастная маркировка ступеней

(крайних ступеней или края всех ступеней марша)
	
	
	
	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи
	Отсутствие, несоответствие
	С

	Пандус на рельефе          отсутствует
	

	- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)
	
	
	
	0,8 м и менее
	не учитывается
	К

	- уклон

Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%. 


	
	
	
	8 % и менее,

для подъема

до 0,2 м – до 10%
	Не более 

16,5 %,

на высоту до
 0,45 м 

не более 20%
	К

	Поручни с двух сторон
требуются при подъеме более

 0,15 м
	
	
	
	Наличие 


	Отсутствие, 
несоответствие
	

	- на высоте (нижний поручень)
	
	
	
	0,7 – 0,9 м
	
	К

	-*на высоте (верхний поручень)
	
	
	
	0,8 – 1,0 м
	
	О

	2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

	Крыльцо или  входная площадка

	Высота площадки
 Справочно


	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.

· При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.

· При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.
· Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.

	Габариты площадки (ширина)
 с пандусом
	3,3 м
	
	
	1,5 м и более,

при автоматических дверях

 не менее 1,2 м
	Не менее 1,2м,  

при автоматических дверях

 не менее

 1,1 м
	К

	Габариты площадки (глубина)
 с пандусом
	11,0 м
	
	
	1,8 м и более,

не менее

1,2 м при автоматических дверях 
	1,5 м и более, 

не менее

1,2 м при автоматических дверях 
	К

	Габариты площадки (ширина) без пандуса


	2,35 м
	
	
	Не менее

 1,5 м
	Не менее ширины входной двери
	О, С

	Габариты площадки (глубина) без пандуса
	11,0 м
	
	
	Не менее 1,5 м,

при автоматических дверях не менее 1,2 м
	Не учитывается
	О, С

	*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) 
	есть
	
	
	Есть при высоте более 0,45 м, 


	Допустимо отсутствие

	К, О, С

	*Навес
	имеется
	
	
	Наличие
	
	К, О

	*Информация  об объекте

(сфера оказываемых услуг,

 часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)
	нет
	
	
	Наличие
	
	Г

	Лестница наружная
	
	
	
	

	Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу
 За  0,6 м до марша
	Нет
	
	
	Имеется 
	Допустимо отсутствие, несоответствие
	С

	Маркировка ступеней
	Нет
	
	
	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях
	Допустимо отсутствие, несоответствие
	С

	Поручни с двух сторон
	Нет
	
	
	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м
	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%
	О, С

	- на высоте 
	
	
	
	0,8-1,1 м
	Допустимо несоответствие
	О, С

	- * завершения поручней за пределами марша
	
	
	
	Наличие
	Допустимо отсутствие


	О, С

	- *нетравмирующие окончания
	
	
	
	Наличие
	
	О, С

	Пандус наружный
	

	Уклон пандуса
в % = (H : L) х 100%
	5%
	
	
	8 % 

и менее
	Не более 16,5%  (9°)
	К

	Ширина марша (в чистоте, между поручнями)
	0,95 м
	
	
	0,9 м 

и более
	Не менее 

0,85 м
	К

	Высота  подъема  одного марша (максимальная)
	0,8 м
	
	
	0,8 м 

и менее
	Не ограничена
	К

	Разворотные площадки: 

(указываются габариты наименьшей)
	
	
	
	
	
	

	-при въезде на пандус, длина
	1,5 м
	
	
	1,2 м и более
	не менее 1,0 м
	К

	-при въезде на пандус, ширина
	1,2 м
	
	
	1,2 м 

и более
	Менее 1,0 м
	К

	-промежуточная прямая, длина
	отсутствует
	
	
	1,2 м и более
	Допустимо отсутствие
	К

	-промежуточная прямая, ширина
	отсутствует
	
	
	0,9 м и более
	Допустимо отсутствие
	К

	-промежуточная с поворотом направления движения, длина
	1,5 м
	
	
	1,2 м

 и более
	Не менее 

1,0 м

(допустима не горизонтальная)
	К

	-промежуточная с поворотом направления движения, ширина


	2,10 м
	
	
	1,2м 

 и более
	При повороте

 на 90° 

не менее 

1,0 м
	К

	Поручни с  двух сторон:
	имеются
	
	
	наличие
	Отсутствие, несоответствие


	

	- на высоте (нижний поручень)
	0,7 м
	
	
	0,7-0,9 м
	
	К

	- *на высоте 
(верхний поручень)
	0,9 м
	
	
	0,8-1,0 м
	
	О

	- *горизонтальные завершения поручней
	имеются
	
	
	Имеются
	Допустимо отсутствие


	К

	- *нетравмирующие окончания
	имеются
	
	
	Имеются
	
	К, О

	*Нескользкое покрытие

 (при намокании)
	имеется
	
	
	Наличие
	
	К

	Наружный подъемник 
(при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)
	Нет
	
	
	Наличие при необходимости


	Мобильный подъемник при необходимости
	К

	*Звуковой маяк у входа  
	Нет
	
	
	Имеется
	Допустимо отсутствие
	С

	Тамбур
	
	
	
	
	
	

	Глубина
	2,27 м
	
	
	1,5 м и более,
при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м
	Менее 1,5 м
	К

	Ширина
	3,76 м
	
	
	2,0 м

 и более,
при автоматических дверях допустимо менее

2,0 м
	Менее 2,0 м
	К

	Двери распашные, справочно
	распашные
	
	
	
	
	

	Двери автоматические, справочно
	
	
	
	
	
	

	- ширина дверного проема в свету
	0,90 м
	
	
	0,85 м 

и более
	Не менее 

0,8 м
	К, О

	- высота порога наружного, внутреннего
	0,050 м
	
	
	0,025 м 
и менее
	более 0,025 м
	К

	Лестница на уровень 1-го этажа

	Маркировка ступеней
	Нет
	
	
	Имеется на проступи
	Отсутствие, несоответствие
	С

	Поручни с двух сторон:
	Нет
	
	
	Имеются как минимум с одной стороны
	Допустимо отсутствие
	О, С

	- на высоте 
	
	
	
	0,8 – 1,1 м
	Допустимо отсутствие, несоответствие


	О, С

	-* горизонтальные завершения поручня
	
	
	
	Имеются
	Допустимо отсутствие, несоответствие


	О, С

	- *нетравмирующие окончания
	
	
	
	Имеются
	Допустимо отсутствие, несоответствие


	О, С

	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа        нет

	Ширина марша
	
	
	
	0,9 м и более
	Не менее 0,85м 
	К

	Уклон
	
	
	
	8%  и менее
	Не более 20%
	К

	Разворотные площадки внизу, вверху (длина)
	
	
	
	1,2 м 

и более
	Менее 1,0 м
	К

	Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)
	
	
	
	1,2 м 

и более
	Менее 1,0 м
	К

	Поручни с двух сторон:
	
	
	

	- на высоте (нижний поручень)
	
	
	
	0,7 – 0,75 м
	Допустимо отсутствие, 

несоответствие
	К

	- *на высоте (верхний поручень)
	
	
	
	0,8 – 1,0 м
	Допустимо отсутствие, 

несоответствие
	К, О

	- *горизонтальные завершения поручней 
	
	
	
	Имеется
	Допустимо отсутствие 
	К

	Пандус переносной 
	отсутствует
	
	
	-
	Наличие
	К

	Подъемник для инвалидов
	
	
	
	
	

	- стационарный 
	отсутствует
	
	
	наличие
	-
	К

	- мобильный 
	отсутствует
	
	
	-
	наличие
	К

	Коридоры/холлы
	
	
	
	
	
	

	Ширина полосы движения 

( с учетом мебели и оборудования)
	1,3 м
	
	
	1,2 м

и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину
 не более 1,0 м
	Не менее 0,9м, допустимы сужения

 до 0,8 м
	К

	Разворотные площадки, глубина
	1,6 м
	
	
	1,2 м и более
	Менее 1,2м
	К

	Разворотные площадки, ширина
	2,3 м
	
	
	1,2 м 

и менее
	Менее 1,2м 
	К

	*Указатели направления движения, входа, выхода
	имеются
	
	
	Имеются
	Допустимо отсутствие


	К, Г

	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)
	отсутствуют
	
	
	Имеются
	
	К, Г

	Речевые информаторы и маяки
	отсутствуют
	
	
	Имеются
	
	С

	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации
	отсутствуют
	
	
	Имеются
	
	Г

	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы
	отсутствуют
	
	
	Имеются
	
	Г

	*Тактильная схема
	отсутствуют
	
	
	Имеются
	
	С

	*Место отдыха и ожидания:
	
	
	

	- места для сидения на каждом этаже
	отсутствуют
	
	
	Наличие
	Допустимо отсутствие
	О

	- зона для коляски на каждом этаже
	отсутствуют
	
	
	Наличие
	Допустимо отсутствие
	

	*Навесное оборудование,   выступ в зону движения
	отсутствуют
	
	
	Необходимо отсутствие
	Допустимо наличие
	С

	Лестница, перепады высот  на этаже (в коридорах)   отсутствуют

	Контрастная маркировка ступеней
	
	
	
	Есть на проступи
	Отсутствует или не соответствует
	С

	Поручни с двух сторон на лестнице
	
	
	
	Есть как минимум с одной стороны
	Отсутствуют,  не соответствуют.

Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней
	О

	- *горизонтальные завершения поручней
	
	
	
	имеются
	отсутствуют
	О

	Пандус внутренний на этаже  отсутствует
	
	
	

	Ширина марша
	
	
	
	0,9 м  и более
	Не менее 0,85 м
	К

	Уклон пандуса 
в % = (H : L) х 100%
	
	
	
	8 % 

и менее
	Не более 

16,5 %
	К

	Разворотные площадки внизу, вверху (длина)
	
	
	
	1,2 м

и более
	Не менее

 1,0 м 
	К

	Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)
	
	
	
	1,2 м 

и более
	Не менее

 1,0 м 
	К

	Поручни с двух сторон:
	
	
	
	
	

	- на высоте (нижний поручень)
	
	
	
	0,7 – 0,9 м
	Отсутствие или несоответствие


	К

	- *на высоте  (верхний поручень)
	
	
	
	0,85 – 1,0 м
	
	О

	Лестница межэтажная  (в зону оказания услуги)

	Маркировка ступеней
	отсутствует
	
	
	Есть на проступи
	Отсутствие или несоответствие
	С

	Поручни с двух сторон: 
- на высоте 0,8 – 0,1 м
	С одной стороны
0,8 м
	
	
	Как минимум с одной стороны
	Отсутствие на части маршей, несоответствие
	О, С

О, С

	- *горизонтальные завершения 
	отсутствуют
	
	
	Имеется
	Допустимо

отсутствие
	О, С

	- *нетравмирующие окончания
	отсутствуют
	
	
	Имеется
	Допустимо

отсутствие
	О, С

	- *указатели номера этажа на поручне тактильные
	отсутствуют
	
	
	Имеется
	Допустимо

отсутствие
	С

	Лифт пассажирский  
	отсутствует
	
	
	

	Кабина:
	
	
	
	
	
	

	- длина
	
	
	
	1,25 м и более
	Не менее 1,25 м 
	К

	- ширина
	
	
	
	1,1 м и более
	Не менее 1,0 м
	К

	- ширина дверного проема
	
	
	
	0,8 м и более
	Не менее  0,75 м
	К

	-* поручни
	
	
	
	Имеется
	Допустимо

отсутствие
	О

	*Световая информация 
	
	
	
	Имеется
	
	Г

	*Звуковая информация 
	
	
	
	Имеется
	
	С

	*Знак доступности
	
	
	
	Наличие
	
	К

	*Указатели номера этажа напротив лифта 
	
	
	
	Наличие
	
	К, Г



	Обслуживание через окно/прилавок  отсутствует

	Высота рабочей поверхности 
	
	
	
	0,8 – 1,1 м
	Допустимо

несоответствие
	К

	Габариты зоны обслуживания (глубина)
	
	
	
	1,25 м  и более
	Не менее 1,2 м 
	К

	Обслуживание в кабинете
	
	
	

	Ширина проема двери в свету
	0,9 м
	
	
	0,8 м и более
	Не менее 0,75 м
	К

	Высота порога
	0,050 м
	
	
	0,025 м  и менее
	Более 0,025 м
	К

	Информация тактильная о назначении кабинета
	На двери
	
	
	На стене рядом с дверью
	На двери или отсутствует
	С

	Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:
	отсутствует
	
	
	На стене рядом с дверью
	Допустимо

отсутствие
	К, О, С, Г

	- *размещение на высоте
	
	
	
	1,8 м и менее
	Не учитывается
	К

	- *высота прописных букв
	
	
	
	0,016 м и более
	Не учитывается
	С

	Зона для кресла-коляски
	1,2 х 0,8 м
	
	
	не менее
 1,2 х 0,9 м
	не менее 

1,1 х 0,8 м
	К

	Обслуживание с перемещением №

	Ширина полосы движения по зоне обслуживания
	1,3 м
	
	
	1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более  0,6 м
	Не менее 0,9 м 

с расширениями до 1,2 м
	К

	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)
	1,1 м
	
	
	0,8 – 1,1 м
	Без ограничений
	К

	Кабина индивидуального обслуживания  (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) отсутствует

	Длина 
	
	
	
	1,8 м и более
	1,5 м
	К

	Ширина
	
	
	
	1,6 м и более
	1,5 м
	К

	Место для сидения
	
	
	
	Имеются
	
	О

	*Крючки для костылей 
	
	
	
	Имеются
	Допустимо отсутствие
	О

	Зал  (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) 

	Доля мест для колясочников от общего числа мест
	
	
	
	2%  и более 
	Не менее одного места
	К

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске
	
	
	
	1,2 м и более
	Не менее 0,9 м
	К

	Доля мест для лиц с нарушением  слуха 
	
	
	
	2 %

и более
	Не учитывается
	Г

	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников
	
	
	
	Не требуется
	Имеется
	К

	Санузел для посетителей 
	имеется
	
	
	Имеется
	-
	Г

	Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей
	отсутствует
	
	
	Имеется
	-
	

	*Знак доступности помещения 
	отсутствует
	
	
	Имеется
	Допустимо отсутствие
	К

	Тактильная маркировка 
	отсутствует
	
	
	Имеется
	
	С

	Ширина дверного проема 
	0,75 м
	
	
	0,8 м  и более
	Не менее 0,75 м
	К, О

	Раковина: 
	
	
	
	
	
	

	- зона у раковины (глубина)
	0,7 
	
	
	1,2 м

 и более
	Не менее 

0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение

кресла-коляски боком к раковине)
	К

	- зона у раковины (ширина)
	1,2 м
	
	
	0,8 м и более
	
	К

	- *высота раковины 
	0,8 м
	
	
	0,8 – 0,9 м
	не более 0,9 м
	К

	- *опорный поручень
	отсутствует
	
	
	Наличие
	Допустимо

отсутствие
	О

	Кабины для инвалидов:
	отсутствует
	
	
	
	
	

	- количество кабин
	
	
	справочно
	
	

	- *знак доступности кабины  
	
	
	
	Имеется
	Отсутствует
	К

	- ширина дверного проема
	
	
	
	0,8 м и более
	Не менее  0,75 м
	К, О

	Габариты санузла/кабины (длина)
	
	
	
	1,8 и более
	1,6 м
	К

	Габариты санузла/кабины (ширина)
	
	
	
	1,65 м

и более
	1,5 м
	К

	Опорные поручни
	
	
	
	Имеется
	Стационарный 
у стены
	К, О

	в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз
	
	
	
	Имеются
	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки
	К

	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)
	
	
	
	0,8 м

и более
	Не менее

0,75 м
	К

	- *крючки для костылей 
	
	
	
	Наличие
	Допустимо

отсутствие
	О


ВЫВОДЫ

В результате обследования  установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
	Наименование структурно-функциональной

Зоны
	Состояние доступности
	Работы по адаптации объектов

	Территория объекта
	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К, 0,С)
	Обеспечить тактильно-контрастные напольные указатели.

	Входная группа
	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К, 0,С)
	Выполнить нанесение контрастной маркировки входной калитки.

	Пути передвижения
	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К, 0,С)
	Нанести визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) по направления движения к входу на объект.

	Вход в здание
	ДП-В
	

	Пути  движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации
	ДЧ-И (Г)

ДУ(У)

ВНД (К,О,С)
	Предусмотреть мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,2 м и углом наклона 30, или на высоте 1,4-1,9 на каждом этаже здания на расстоянии 2-4м от входа справа.

Нанести тактильные обозначения этажей на внутренней части перил.

 Обустроить противоскользящей полосой на проступах ступеней каждого лестничного марша.

Перила каждого лестничного марша обеспечить тактильными указателями продолжительности пути, расположенными по схеме - I,II,III (где I начало пути, II середина, III окончание пути).

Закрепить таблички с названием функциональной зоны.

Нанести контрастную маркировку ручек двери.

Установить указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках.

	Зоны целевого назначения

здания (целевого посещения

объекта)
	ВДН(С,Г)
	Обеспечить место для расположения инвалида-колясочника вблизи

эвакуационного выхода (входа). Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной зоны около выделенного места. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места в первом - втором ряду. Оборудовать актовый зал индукционной петлей усиления звука.

	Санитарно-гигиенические помещения.
	ДУ(У)
	Размещение тактильной таблички со стороны дверной ручки информационные таблички с названием помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, размером 150x150 мм., расположить на высоте 1,2-1,4м от пола и на расстоянии 0,1 -0,5м от края двери. Установить кнопку вызова персонала с выводом на пост персонала. Кнопка системы вызова должна быть выполнена из материалов обеспечивающая влагозащищенность, в антивандальном корпусе, снабжена шнуром, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60мм.

Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход»  размером не менее 150x150мм.

	Системы информации на объекте
	ДЧ-И (К,0)

ДУ (У)

ВНД (Г,С)
	Обеспечить установление светонакопительных тактильных информационных указателей и пиктограмм на путях движения инвалидов и МГН.

Обеспечить установление индукционных петлей в местах обслуживания инвалидов по слуху.

Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами.

Обеспечить установление информационного тактильного уличного

стенда, тактильные пиктограммы. Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение.


Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
	Ответственный за проведение  обследования объекта: 

	



